监控设备报价文件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、200万高清半球摄像机32台 | | | | | | | | 报价（元） | | | | | | | |  | |
| 1、200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机  支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测；  2、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态: 120 dB，调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°；  3、焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°  4、补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达30 m  5、最大图像尺寸: 1920 × 1080；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264  6、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）  7、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  8、音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）  9、报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）  10、防护: IP66，IK10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、200万1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机9台 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报价（元） | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 120 dB2、补光距离: 红外光最远可达50 m，柔光最远可达30 m；防补光过曝: 支持，红外波长范围: 850 nm；补光灯类型: 默认白光灯，可切换红外灯；  3、最大图像尺寸: 1920 × 1080；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；  4、音频: 1个内置麦克风；  5、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；  6、防护: IP66以上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、200万7寸23倍红外网络球机4台 | | | | | | | | | 报价（元） | | | | | | | |  |
| 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；  2、传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR；宽动态: 120 dB超宽动态3、焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 ；视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远）；4、水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s5、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s6、主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）; 60 Hz：30 fps（1920 × 1080）；视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG7、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）8、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 9、防护: IP66以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、24口千兆交换机4台 | | | | | | 报价（元） | | | | | | | | |  | | |
| 1、机架式；24个千兆电口，2个光口以上；  2、交换容量48Gbps，包转发率35.7Mpps；  3、满负荷功耗13瓦 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、壁装支架13个 | 报价（元） | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装  2、材料：铝合金  3、调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、电源适配器45个 | | | | | 报价（元） | | | | | | | |  | | | | |
| 1、国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、网络线3000米 | | | | | 报价（元） | | | | | | |  | | | | | |
| 1、超五类双绞线 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、电源线3000米 | | 报价（元） | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1、纯铜，1.0×2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九、安装辅材1批 | | | 报价（元） | | | | | | | |  | | | | | | |
| 水晶头、电源头、PVC管材、线槽等辅助材料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十、线材铺设及安装调试 | | | | 报价（元） | | | | | |  | | | | | | | |
| 1、网络线及电源线铺设；监控摄像头安装，机柜整理，设备调试，迁移部分旧摄像机位置。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报价合计(人民币) 元（一至十项） | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公司（盖章）：

联系人及电话号码： 2021年11月 日