## **福安师范学校附属小学2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目设备采购**

## **询 价 公 告**

项目概况

根据《福建省财政厅 福建省教育厅 关于下达2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》闽财教指〔2024〕35号文件要求，我校用于购买各项教育教学设备，提升改善教学。

****一、项目基本情况****

项目编号：FSFXBGXM-2024-01

项目名称：福安师范学校附属小学操场舞台广播设备采购项目

采购方式：询价比选

预算金额：9万元（人民币）

最高限价（如有）：9 万元（人民币）

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****品目号**** | ****标的名称**** | ****设备参数**** | ****数量**** | ****单位**** | 含配套 |
| 1-1 | 音柱 | 单元：4.6寸\*6频率响应: 100Hz-18KHz ±3dB覆盖角度（H×V）: 120x120°功率: 480W (RMS)/60W(PEAK)灵敏度: 95dB最大声压级: 125 dB阻抗: 8 Ohms连接插座: NL 4\*2尺寸: 100×700×105(mm)重量(kg) 12.8kg适用范围：室内外会议演出等 | 16 | 只 | 连接线路 |
| 1-2 | 有源18寸超低 | 频率响应 28HZ-300HZ单元 1X18"低音 220磁 100mm音圈额定功率 1000w(连续 )4000W (峰值)灵敏度( 1w/ 1m) 92dB最大声压级 (SPL) 131dB(连续)， 136dB(峰值)标称阻抗 8 Ω连接器 两 个 Neutrik NL4插座 尺寸 (宽×高×深) 502x608（含轮子740）x650mm总重量 65KG，分体后：上部30KG，下部35K | 4 | 只 |  |
| 1-3 | 16路调音台 | 16 个输入通道， ◆ 1-6通道带压缩 功能，1-8通道设三段式中段扫频均 衡，9/10-11/12通道设三段均衡器， 13/14-15/16通道设两段均衡器 ◆ 6 组母线(立体声+4编组) ◆ 1辅助发送 /立体声辅助返回 ◆ 3段通道均衡（ 中频段扫频）和高通滤波器 ◆ 3段 立体声图示均衡器 ◆ 高精度三色精 确电平柱，准确显示输出电平 ◆ 内 置数字效果；机身耐用轻巧，可上 机架安装。 ◆ 60MM行程高分析度 推子 ◆ 外置式静噪电源器,使用方 便灵活 | 1 | 台 | 音质配套设备 |
| 1-4 | 无线话筒 | 详细参数： 机箱规格：标准1U机箱 频道组数：双通道 载波频段：UHF640-690 MHz、 接收方式：真分集式接收 振荡方式：相位锁定频率合成器 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输 入4dBμV时S/N>60dB 最大偏移度：±45KHz 频带宽度：15MHz 综合S/N比： >105 dB 综合T.H.D.： <0.4%@ 1 KHz 综合频率响应： 65Hz～18KHz± 3dB | 5 | 套 | 置放箱子 |

****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

详见询价通知书要求

3.本项目的特定要求：安装调试要验收合格，并提供后期学校本套设备使用时的人员配合调试和保修。

****三、获取采购文件****

时间：2024年11月4日 至 2024年11月9日，每天上午8:30至11:30，下午15:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

方式：福安师范学校附属小学学校网站 后勤保障窗口http://www.fafx.com.cn/doc/release?resourceId=10090&resourceType=2

****四、响应文件提交****

截止时间：2024年11月9日 18点00分（北京时间）

地点：福安市城北街道公园路50号（福安师范学校附属小学安全办）

****五、开启****

时间：2024年11月9日 18点00分（北京时间）

地点：福安市城北街道公园路50号（福安师范学校附属小学安全办）

****六、公告期限****

自本公告发布之日起10个工作日。

****七、其他补充事宜****

中标供应商需对外置设备做好防水和安全防护，按照学校要求调整广播音效，后期学校如有演出等需要本套设备，需提供设备调试和人员到场要求。

****八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。****

名 称：福安师范学校附属小学

联系方式：陈先生/13515066058

 福安师范学校附属小学

2024年11月2日